Title: Wykonawca:
Author: janusz
Last saved by: szymonz

Książka przedmiarów
Nazwa budowy: OSP w Boronowie – wymiana drzwi wejściowych
Adres budowy: 42-283 Boronów, ul. Poznańska 1
Obiekt: OSP Boronów
Rodzaj robót: roboty remontowe

1. Wymiana drzwi zewnętrznych

1

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

4,14 m2

2

KNR 2-02W 1040-02-050
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe antywłamaniowe, z aluminium "ciepłego" w 50% szklone szkłem bezpiecznym o odbiciu lustrzanym, z kompletem zamków i szyldów, z samozamykaczem. Główne skrzydło szer. minimum 90 cm w świetle przejścia. Kolor i podział uzgodnić z inwestorem / zalecany kolor RAL 3009 /

4,14 m2

3

KNR 4-01W 0708-0101-040
Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów na ościeżach szerokości do 15 cm

6,40 m

4

KNR 4-01I 1204-02-050
Malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ościeży

0,96 m2

5

KNR 00-17 0926-01-050
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Ceresit CT 35 o fakturze"kornikowej"z gotowej suchej mieszanki.Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16,pierwsza warstwa

1,92 m2

6

KNR 00-17 0926-05-050
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm

1,92 m2

7

KNNR 7 0507-040-040
Analogia .Progi i listwy ze stali nierdzewnej w drzwiach zewnętrznych

1,80 m

8

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

0,28 m3

9

KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -17

0,28 m3